<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Connectors from LEMO&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;info@lemo.com&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="EPL.00.250.NTD">
<description>&lt;b&gt;LEMO Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.lemo.com/catalog/ROW/UK_English/00and01Coaxial_en.pdf</description> 


</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="P1-coax">
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="EPL.00.250.NTD" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;LEMO Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;br&gt; coax pin&lt;br&gt;EPL.00.250.NTD&lt;br&gt; 
Elbow receptacle for printed circuit, Male Contact&lt;br&gt;Drawing Rev. 00&lt;br&gt;Source: http://www.lemo.com/catalog/ROW/UK_English/00and01Coaxial_en.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="P1-coax"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="EPL.00.250.NTD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="EPL.00.250.NTD"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
