<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Connectors from LEMO&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;info@lemo.com&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="PKG.M0.5SL.VZ">
<description>&lt;b&gt;LEMO Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.lemo.com/catalog/ROW/UK_English/P_series_catalog.pdf</description> 

</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="P5">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="PKG.M0.5SL.VZ" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;LEMO Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;br&gt;5 pin&lt;br&gt;PKG.M0.5SL.VZ&lt;br&gt; 
Fixed receptacle, with two nuts, with elbow contact for printed circuit (back panel mounting), Female Contact&lt;br&gt;Drawing Rev. 00&lt;br&gt;Source: http://www.lemo.com/catalog/ROW/UK_English/P_series_catalog.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="P5"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PKG.M0.5SL.VZ">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="PKG.M0.5SL.VZ"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
